	원주소방서 보도자료 ‘19. 11. 27. 보도	제공부서	예방안전과
		담 당 자	이 태 규
		문 의	(033)769-1412

원주소방서, 노후 소화기 교체 및 주기적인 관리 점검 필요.

□ 원주소방서(서장 이병은)는 소화기의 안전한 사용을 위해 주기적인 관리·점검과 오래된 노후소화기는 교체해줄 것을 당부했다.

□ 노후소화기란 내용 연수가 지났거나 외관상에 심각한 부식·손상, 압력저하 또는 소화약제가 굳어 사용이 불가능한 것을 말한다.  소화기 옆면에 기재되어 있는 제조일자를 확인하여 제조일로부터 10년이 경과됐거나 외관의 부식 및 손상, 지시압력계가 녹색범위를 이탈해 있는 경우에는 반드시 새것으로 교체해야 한다.

□ 이중 지시압력계가 없는 가압식 소화기는 균열 및 핀 홀 발생 시 폭발위험성이 존재하므로 즉시 압력게이지가 달린 축압식 소화기로 교체하여 사용해야하며 가압식 소화기는 폐기 조치를 해야 한다.

□ 폐소화기를 배출하는 방법은 원주시의 경우 대형폐기물 콜센터(1800-9614)로 신고해 집 앞에 배출하고 배출수수료 3,000원을 납부하면 대형폐기물 대행업체에서 수거를 해간다.

□ 화재와 같은 위급상황에 소화기 사용에 지장이 없으려면 주기적으로 압력지시바늘을 확인해 녹색범위 내에 있는지 확인이 필요하며 외관의 부식 및 변형·손상을 방지하기 위해서는 직사광선과 습기를 피해 실내에 보관하고 외부에 비치하는 경우에는 보관함을 별도로 만들어 두는 것이 좋다.

□ 소방서 관계자는 “소방특별조사 및 자체점검에 의해 소화기를 교체하지 않은 것이 적발되면 관계인에게 조치명령이 들어가며 조치명령을 정당한 사유 없이 위반하면 ‘3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금’이 부과 될 수 있으니 소화기 관리에 세심한 주의를 기울여 달라”고 당부했다.

게이지 부착	게이지 없음
축압식 소화기(압력을 확인할 수 있는 압력게이지가 부착)	가압식 소화기(게이지 부착 여부 확인하여 반드시 폐기)