	보도자료 2021. 8. 26.(목)부터 (3쪽)	홍보교육담당	김연옥	249-5335
		홍보담당자	김성규	249-5336
강원소방, 자동화재속보설비 설치대상 오인출동 저감 대책 추진 - 오인출동 저감을 위해 현장방문 컨설팅 등 다양한 시책추진 -
☆ 문의처 : 소방본부 예방안전과 김철민 (☎ 249 – 5152)

○ 강원도소방본부(본부장 윤상기)는 자동화재속보설비 오동작으로 인한 잦은 출동을 예방하기 위하여 자동화재속보설비 설치대상 오인출동 저감대책을 추진하고 있다.

○ 지난 1년간(‘20.8.1. ~‘21.7.31.) 주요 오인출동 현황을 살펴보면 자동화재속보설비 오동작 834건, 연기 425건, 타는냄새 60건, 비상경보설비 오동작 73건, 기타434건으로 자동화재속보설비 오동작이 46%로 가장 많은 비중을 차지했다.

○ 자동화재속보설비 저감대책으로

- 상반기에는 자동화재속보설비 설치대상 889개소 음성정보 및
데이터 정보 현행화

- 8월부터는 오동작 3회 이상 접수대상 24개소 선별하여 현장방문
안전컨설팅을 추진 중이며,
- 신규 자동화재속보설비 설치대상에는 사전지도를 강화하여 완공 전
적응성 있는 감지기 설치권고 등 다양한 저감대책을 추진 중이다.

○ 정재덕 예방안전과장은 “자동화재속보설비 설치 대상처의 관계자는 오인출동 예방을 위하여 노후 감지기 교체, 수신기 등 소방시설 동작요령 숙지 등 철처한 업무숙지를 통하여 자율안전관리가 정착될 수 있도록 적극적인 협조”를 당부했다

《관련자료1》

□ 오인출동 현황

구분	건수(1년)
계	1,826
자동화재 속보설비	834
연기	425
타는냄새	60
비상경보 오동작	73
기타	434

* 최근 1년간 도내 오인출동 1,826건(일평균 5건) 중 자동화재속보설비 및 비상경보 오동작으로 인한 오인출동이 50%(907건) 발생

□ 자동화재속보설비 작동원리

자탐 설비	→	자속 설비	음성 정보	→	유선	→	통신사	→	음성 신고	119 상황실
					무선
			데이터						데이터
					인터넷

□ 도내 자동화재속보설비 설치수량 : 889개소        기준 : 개소

춘천	원주	강릉	동해	태백	속초	삼척	홍천	횡성
134	152	160	43	22	44	27	48	76
영월	평창	정선	철원	화천	양구	인제	고성	양양
31	29	29	21	18	9	13	19	14

□ 자동화재속보설비 설치 기준

□ 자동화재속보설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물은 다음의 어느 하나와 같다.

1) 업무시설, 공장, 창고시설, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 발전시설(사람이 근무하지 않는 시간에는 무인경비시스템으로 관리하는 시설만 해당한다)로서 바닥면적이 1천5백㎡ 이상인 층이 있는 것. 다만, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

2) 노유자 생활시설

3) 2)에 해당하지 않는 노유자시설로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것. 다만, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

4) 수련시설(숙박시설이 있는 건축물만 해당한다)로서 바닥면적이 500㎡ 이상인 층이 있는 것. 다만, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

5) 「문화재보호법」 제23조에 따라 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물. 다만, 사람이 24시간 상시 근무하고 있는 경우에는 자동화재속보설비를 설치하지 않을 수 있다.

6) 근린생활시설 중 의원, 치과의원 및 한의원으로서 입원실이 있는 시설

7) 의료시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 것

가) 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원 및 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외한다)

나) 정신병원 및 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합계가 500㎡ 이상인 층이 있는 것

8) 판매시설 중 전통시장

9) 1)부터 8)까지에 해당하지 않는 특정소방대상물 중 층수가 30층 이상인 것

□ 자동화재속보설비 기준

□ 자동화재속보설비는 자동 또는 수동으로 화재 발생을 상황실에 통보

□ 통신망은 유선이나 무선 또는 유무선 겸용방식으로 음성 또는 데이터 전송

□ 자동화재탐지설에서 작동신호를 수신한 경우 20초 이내에 3회이상 상황실 통보

□ 자동화재속보설비 통보방식 ① 음성만 통보, ② 음성 및 데이터(부가기능) 통보

□ 음성통보 방식은 상황실에 음성 정보만 통보, 음성 및 데이터 통보방식은 상황실에 음성 및 데이터(주소, 전화번호) 정보를 통보

□ 관계자가 자동화재속보설비에서 음성 및 데이터 입력정보 수정 가능

《관련자료2》