연결살수설비 송수구역일람표(예시)

□ 송수구역이 3구역 일때

○ 재질 : 아크릴판 등  ○ 글씨: 페인트 등 지워지지 않는 것                                지하1층 평면도

○ 부착위칙 : 연결살수설비 송수구 상단

○ 표지사유 : 화재발생 구역이외에 수선피해를 방지하기 위함입니다

1                               2                             3

예쁜이다방                   야호노래방                 보일러실

연결살수설비

송   수   구            1    2   3