호흡보호장비 착용 대원의 공간통과

화재발생 건물에 진입한 호흡보호장비를 착용한 대원의 비좁은 공간 통과방법을 알아본다.

1. 기본 통과 방법

	개구부의 상태를 확인한다. 연약한 벽이 경우 도끼 등을 이용하여 개구부를 만들 수 있다. 주변의 돌출부나 날카로운 부분 제거하여 통과에 걸리거나 다치지 않도록 정리를 한다.
	호흡보호장비의 허리 및 가슴벨트를 먼저 풀고 어깨 멜빵을 풀고 한쪽 손으로 잡는다. 몸을 먼저 빠져 나간다.
	몸이 빠져 나오면 조심스럽게 호흡보호장비 일체를 밖으로 빼내온다. 이때 장비를 절대 놓치지 않도록 하고 장비의 여러 라인이 손상되지 않도록 신중을 기한다. 절대로 서둘러서는 안된다.
	장비가 완전히 빠져 나와면 장비를 조심스럽게 착용한다. (훈련시 면체를 가려 효과를 높일 수 있다)

2. 각 개구부 형태에 따른 호흡보호장비 착용 요령

≪연구과제≫

호흡보호장비를 착용한 2인 1조의 경우 비좁은 개구부로 안전하고 효과적으로 탈출하기 위해 필요한 역할분담을 생각해 본다