	보도자료 2019. 5. 21(화)부터 (2쪽)	분석계장	용석진	249-5662
		업무담당자	조용철	249-5663
공사장 추락 등 안전사고 주의 ! = 최근 3년간 23명 사망, 추락 53.62%, 6~8월 36% =

□ 강원도 소방본부(본부장 김충식)는 최근 3년간 공사장 등 산업현장에서     발생한 안전사고로 구조·구급대가 활동한 현황을 분석한 결과 사고가      매년 증가하고 있어 안전수칙 준수 등 각별한 주의를 당부 했다

□ 최근 3년간(2016~2018년) 공사장 안전사고 구조·구급활동 분석한 결과

○ 총 1,078명(사망 23명, 부상 1,055명)의 사상자가 발생한 것으로       나타났으며, 특히 사망자가 2016년 14명에서 2017년 5명으로 2018년             에는 4명으로 매년 감소하는 추세를 보이지만, 부상자는 줄지않고 있는         것으로 분석됐다.

※ 발생현황 → 2016년 388명, 2017년 328명, 2018년 362명

○ 사고 원인을 보면 추락하거나 넘어져 부상을 입은 경우가 53.62(578명)로       가장 많았으며, 벽돌 등 낙하물 또는 넘어지는 철제빔에 의한 부상           8.63%(93명), 그라인더 등 작업공구에 의한 부상 72명, 크레인이나       덤프트럭 등 중장비의 전복 등으로 인한 부상 75명, 토사 또는 옹벽       등 붕괴에 의한 부상 35명, 감전‧화상‧중독 38명, 무거운 물건을 들다       허리를 다치는 경우 13명, 기타 여름철 열 손상 등 57명으로            나타났으며

○ 연령대별로 보면 50대가 33.86%(365명), 60대 24.58%(265명), 40대        21.52%(232명)로 순으로 나타났다

○ 계절별로 보면 여름철 6~8월이 36%(388명)로 가장 많았고, 다음은        가을철 9~11월 332명(30.8%), 봄철 3~5월 215명(19.9%), 겨울철 12~2월         143명(13.3%) 등의 순으로 나타났다

○ 지역별로 보면 원주시 197명(18.3%), 춘천시 133명(12.3%), 강릉시 122명         (11.3%), 평창군 83명(7.7%), 홍천군 79(7.3%),  횡성군 55명, 삼척시 43명,        속초, 철원 39명 등의 순으로 나타났다

□ 김충식 소방본부장은

○ 공사장에서의 사망자 23명중 8명이 추락에 의한 사망자로 추락       시에는 자신의 체중에 10배의 충격이 가해지므로 치명적인 부상을       입거나 사망에 이를 수 있는 만큼 반드시 안전난간을 설치하고       추락방지용 안전대를 착용해 줄 것과

○ 특히 낙하물에 의한 머리 부상과 날카로운 못 등에 발을 다치지        않도록 안전모와 안전화, 장갑 등을 착용하고, 작업 중에는 꼭          안전수칙을 준수하여 줄 것을 당부하였다

□ 주요 사고 사례

2019. 5. 14(화) 07:40경 양구군 양구읍 월명리  / 공사현장에서 덤프트럭 적재함 충격으로 허리 및 머리 부상 / 백00(남/50대)

2018. 10. 10(수) 16:09경 철원군 서면 와수리 / 맨홀 우수관 작업중 흙더미에 매몰되어 심정지 / 이00(남/60대)

2018. 7. 04(수) 15:41경 춘천시 동면 장학리 /  전기 공사 중 감전 심정지

/ 함00(남/40대)