원주소방서 보도자료(2건)

배포일시	2019.4.17.(수) 12:00	보도시점	2019.4.17.(수) 배포시부터
담당계장	예방담당 이창근	연 락 처	033) 769-1410
담 당	소방교 최배형	연 락 처	033) 769-1412
쪽수	2쪽	사진제공	사진별송
○ 원주소방서, 옥상 출입문 자동개폐 장치 설치 권장 ○ 원주소방서, 공사장 화재안전 주의 당부
원주소방서, 옥상 출입문 자동개폐 장치 설치 권장

원주소방서 wj119.gwd.go.kr/

원주소방서(서장 이병은)는 화재 발생 시 건축물의 층상부에 거주 또는 활동하는 사람들의 안전한 피난을 위해 옥상출입문의 자동개폐장치 설치를 권장한다고 밝혔다.

옥상출입 비상문 자동개폐장치는 평상시 닫힌 상태로 유지되지만 화재가 발생하면 감지기 등 소방시설과 연동돼 자동으로 옥상출입문을 개방시켜 유사시 신속한 대피가 가능한 장치다.

또한 자동개폐장치는 평상시의 경우 비밀번호를 알고 있는 관계자만이 출입이 가능해 방범이나 옥상에서의 추락 사고에도 어느 정도 예방이 가능할 것으로 예상된다.

이와 관련하여 ‘주택건설기준 등에 관한 규정’에 따르면 지난 2016년 2월 이후 건설된 공동주택에는 자동개폐장치 설치 근거가 마련돼 있지만, 기존 공동주택에 대해서는 의무사항이 없어 공동주택 관계자의 자율적인 설치가 필요한 사항이다.

한편 아파트 등 공동주택 이외에 다른 용도로 활용하는 건축물들의 경우에도 자동개폐장치의 설치가 아직까지는 권장사항이나 안전을 생각한다면 미리 설치를 해두는 것이 좋다

원주소방서, 공사장 화재안전 주의 당부

원주소방서(서장 이병은)는 봄철을 맞아 본격적인 공사가 진행됨에 따라 부주의로 인한 화재를 예방하기 위한 관계자의 각별한 주의를 당부했다.

건축 공사장의 경우 가연물·인화성 물질이 많아 작은 불티에도 쉽게 화재로 확대될 수 있기 때문에 화재 예방을 위한 안전수칙을 반드시 준수해야 한다.

공사장 작업중 안전수칙으로는 ▲용접 작업 전 안전관리자에게 사전 통보 후 물통, 마른모래, 소화기, 불꽃받이 등 비치 ▲용접 작업 주변 가연물 제거 ▲가연물 주변에서의 흡연 금지 ▲가스실린더 및 전기동력원 밀폐공간 내 비치 금지 등이 있다.

소방서 관계자는 “봄철에는 많은 공사가 이루어지므로 이 시기에 부주의로 인한 사고가 많이 발생할 수 있다”며 “반드시 공사장 안전수칙을 잘 준수하여 작은 화재도 발생하지 않도록 건축 관계자 분들의 협조를 바란다”고 전했다.