	원주소방서 보도자료 ‘20. 1. 6. 보도	제공부서	예방안전과
		담 당 자	정 완 영
		문 의	(033)769-1411

원주소방서, 자신을 표현하는 소화전 운영

-여기있어요 !/ 쓰레기더미 또는 눈에 묻혀서, 주차차량이나 가로수에 가려서 잘보이지                않는 소화전 위치를 쉽게 확인

-고장났어요 !/ 고장이 나서 사용 할 수 없는 소화전이 수리가 완료될 때 표시를 하여                화재시 고장소화전을 점령하는 사례를 방지하고 시민의 재신고 방지

-저는 제수변이 없어요 !/ 제수변이 없는 소화전을 표시하여 효과적인 소화전 운영

□ 원주소방서(서장 이병은)가 겨울철 소방안전대책의 일환으로 소화전의 신속한 위치 식별과 효율적 소화전 운용을 위해 ‘자신을 표현하는 소화전’ 관리 ·운영 대책을 실시한다고 밝혔다.

□ 소화전은 화재 시 펌프차의 소방용수 공급을 위해 소방호스를 장치하기 위한 시설을 말한다. 대형화재 발생 시에는 펌프차와 물탱크차에 실린 소방용수로는 수량이 부족해 반드시 인근 소화전에서 용수공급을 받아야만 한다.

쓰레기더미속 소화전	주정차차량에 가려진 소화전	눈속에 묻힌 소화전

□ 소화전의 위치확인과 사용가능 여부를 매달 1회 이상씩 주기적으로 점검을 하고 있지만 시야가 좁아지는 야간과 상가밀집지역 같은 곳은 소화전 인근 쓰레기 적치 행위와 불법주정차 등으로 인해 출동한 소방대원이 소화전의 위치를 식별하기가 쉽지 않다.

□ 이같은 문제점을 해결하고자 소방서는 소화전의 위치 식별이 용이하게끔 인근 전신주와 가로등에 위치표시 스티커를 부착하여 관리 운영할 계획이다. 소화전과 5m이내 가로등에 1.7m 정도의 높이(펌프차 운전원의 눈높이)에 부착하여 차량이나 쓰레기더미로 가려진 소화전을 보다 찾기 쉽도록 하여 출동대원 뿐 아니라 시민들에게도 소화전이 있다는 사실을 알 수 있게끔 할 방침이다.

□ 스티커는 반사스티커 재질로 차량 전조등을 비추면 야간에도 식별이 용이하고 겨울철 눈에 묻힌 소화전을 발견 못해 제설작업으로 인한 파손을 방지 할 수 있으며, 주정차 금지 표시를 함께 표시해 소화전 인근 불법주정차 금지에 대한 계도효과도 있을 것으로 기대되고 있다.

소화전 위치표시 스티커	부착 모습

□ 또한 소화전 고장의 중복 신고와 고장난 소화전을 잘못 점령해 화재진압에 실패하는 경우를 사전에 방지하고자 고장 소화전에 역시 반사재질의 고장표시 스티커를 함께 부착하고 있으며 제수변의 유·무 또한 식별이 용이하게끔 소화전 헤드부분에 노란색 페인트로 도색을 진행하고 있다.

	소화전 상부(헤드부분) 노란색 도색(제수

□ 안전대책 담당 정완영 소방위는“현장대원이 화재진압을 위해 출동하는 경우 소방용수의 원할한 공급을 위해 소화전을 점령하는게 가장 급선무이다”며“이번 위치표시 스티커 부착을 통해 선제적인 소화전 점령이 용이해져 시민들의 생명과 재산을 보호하는데 일조할 것으로 기대된다”고 말했다.